ООО «ЛидерКом»

426006 Удмуртская Республика, г. Ижевск,

ул. Телегина 30.

**тел.факс (3412) 320-383**

[**din@lk18.ru**](mailto:din@lk18.ru)

**сайт:** [**лидерком-агро.рф**](лидерком-агро.рф)

**Поилки групповые поворотные**

**Групповые поилки применяют для поения коров и молодняка крупного рогатого скота при беспривязном (боксовом) содержании. Их также используют в летних лагерях и на пастбищах. Уровень воды регулируют клапанным механизмом поплавкового типа.**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Длина поилки** | | |
|  |  |  | **1 метр** | **1,5 метр** | **2 метр** |
|  |  |  | Объем в литрах | | |
| **Материал** |  | **Толщина материала** | **110** | **170** | **230** |
| **Сталь нержавеющая** | Без подогрева | 1,5 мм | 17 600 руб. | 18 700 руб. | 19 600 руб. |
| **2мм** | **18 400 руб.** | **19 400 руб.** | **20 750 руб.** |
| С подогревом | 1,5 мм | 20 200 руб. | 21 300 руб. | 22 200 руб. |
| **2мм** | **21 000 руб.** | **22 000 руб.** | **23 350 руб.** |
| **Черный металл крашеный** | Без подогрева | **2 мм** | **13 800 руб.** | **15 350 руб.** | **15 900 руб.** |
| С подогревом | **2 мм** | **16 400 руб.** | **16 950 руб.** | **18 500 руб.** |

**Есть возможность изготовления поилки длиной 3м объемом 330 литров.**

Цены указаны без учета доставки.

**Технические характеристики:**

1. Поворотная ванна с поплавковым клапаном.
2. Напряжение электрооборудования – 220В.
3. Мощность ТЭН – 1,5кВт.
4. Комплектуется устройством защитного отключения (УЗО).
5. Реле – регулятор с возможностью индивидуальной настройки от +5 до +100 градусов С°.

С уважением, Илья 8-922-515-00-99